Puerto D:

Cámara HuskyLens

Puerto B:

Servomotor/Dirección

Botón de inicio

Puerto A:

Motor de tracción

Puerto C:

Sensor de color

D

E

C

F

B

A

Robot